UCHWAŁA Nr ……/..…/2026
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia …………………2026 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa 
Łomno na terenie gminy Pawłów

[bookmark: _Hlk207623445]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), a także zapisami art. 67 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z uchwałą Nr V/45/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łomno wraz z jej zmianą na terenie gminy Pawłów, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” uchwalonego uchwałą Nr XVIII/183/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012 r. wraz ze zmianami,

Rada Gminy w Pawłowie
uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne planu
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Modrzewie 
na terenie gminy Pawłów, zwanym dalej „planem”. Szczegółowy przebieg granic planu określa rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
Plan składa się z części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz z poniższych załączników, będących jej integralną częścią:
załącznika Nr 1 – zawierającego część graficzną planu w postaci rysunku planu stanowiącego integralną część uchwały; 
załącznika Nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wyłożonego 
do publicznego wglądu; 
załącznika Nr 3 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
załącznika Nr 4 – stanowiącego dane przestrzenne dla planu, w postaci dokumentu elektronicznego GML.
 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.);
uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Pawłowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łomno na terenie gminy Pawłów; 
planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w tekście niniejszej uchwały i na rysunku planu, o którym mowa w pkt 4;
rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalonego niniejszą uchwałą, przedstawiony na mapie pozyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, w skali 1:1000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały;
terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem literowo-cyfrowym, o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania;
przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi tzn. obejmuje nie mniej niż 60% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie;
przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które na danym terenie obejmuje nie więcej niż 40% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie;
liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m.
przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz akty prawa miejscowego; 
gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pawłów;
dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci nie większym niż 12º;
usługach związanych z działalnością rolniczą – należy przez to rozumieć działalność rolniczą zgodnie z przepisami odrębnymi; 
dachu zielonym – należy przez to rozumieć pokrycie dachowe, składające się z warstw umożliwiających uprawę, wegetację na nim roślin i/lub organizację na nim ogrodu, w tym ogrodu skalnego.
Występujące na rysunku planu oznaczenia graficzne stanowią:
oznaczenia obowiązujące planu, ustalające:
granicę obszaru objętego planem,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
przeznaczenie terenów wg symboli określonych w § 4;
oznaczenia informacyjne planu lub wynikające z przepisów odrębnych:
otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natyra 2000 „Łysogóry” PLH260002,
Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu,
granica lokalnego zbiornika wód podziemnych nr 419 „Bodzentyn”,
granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
zabytki wpisane do rejestru,
zabytki wpisane do ewidencji,
stanowiska archeologiczne (oznaczono na mapie nr AZP i nr stanowiska),
kapliczki i krzyże przydrożne,
strefy ochrony sanitarnej od cmentarza,
strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW,
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV waz ze strefą techniczną,
stacja transformatorowa,
wymiarowanie (w metrach). 
Na rysunku planu, wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami: 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
U – teren usług;
U-PS – tereny usług lub składów i magazynów;
PEF-RN – teren elektrowni słonecznej lub rolnictwa z zakazem zabudowy;
KDZ – tereny dróg zbiorczych;
KDL – tereny dróg lokalnych;
KDD – tereny dróg dojazdowych;
KR – tereny komunikacji drogowej wewnętrznej;
KOP – tereny parkingu;
IKO – teren oczyszczalni ścieków;
IKP – tereny pompowni ścieków;
RN – tereny rolnictwa z zakazem zabudowy; 
RZ – tereny zabudowy związanej z rolnictwem;
WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
CC – teren cmentarza czynnego.
1. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów oraz zasady obsługi infrastruktury technicznej, stanowią łącznie ustalenia planu. Za zgodne z planem uznaje się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną na obszarze objętym planem, o której mowa w rozdziale 5 stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych i przepisów odrębnych.
Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany planu, jeżeli w oczywisty sposób daje się dostosować ustalenia planu do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
Granice obszaru planu zostały określone na rysunku planu i wyznaczone na podstawie uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr V/45/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łomno na terenie gminy Pawłów.
Plan obejmuje obszary zlokalizowane w części obrębu ewidencyjnego Łomno, gmina Pawłów, 
o łącznej powierzchni wszystkich terenów objętych planem około 547,91 ha, w granicach określonych 
na rysunku planu.


Ustalenia ogólne planu
1. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
W celu prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego i jego ochrony ustala się:
dopuszczenie realizacji zabudowy w granicy działki lub w odległości 1,5 m do granicy działki;
utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz uwzględniając ustalenia pkt 3;
utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dopuszcza się jej przebudowę i termomodernizację, która znajduje się pomiędzy granicą pasa drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy;
nieprzekraczalne linie zabudowy, określone zostały na rysunku planu;
nakaz sytuowania budynków zgodnie z określoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, przy czym od strony terenów lasów zlokalizowanych poza granicą obszaru objętego planem obowiązuje sytuowanie budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszczenie sytuowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą tereny przy uwzględnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
dla istniejącej, w dniu uchwalenia planu, zabudowy oraz sposobu użytkowania działki 
o parametrach i wskaźnikach urbanistycznych niezgodnych z ustalonymi w planie, dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w sposób jednokrotnie wykraczający (licząc od dnia uchwalenia planu) poza istniejące parametry i wskaźniki o maksymalnie:
5% w odniesieniu do stanu istniejącego, w przypadku maksymalnej powierzchni zabudowy 
dla budynku mieszkalnego, garażu lub budynku gospodarczego,
0,5 m w odniesieniu do stanu istniejącego, w przypadku maksymalnej wysokości zabudowy;
dla istniejącej, w dniu uchwalenia planu zabudowy oraz sposobu użytkowania działki o parametrach i wskaźnikach urbanistycznych niezgodnych z ustalonymi w planie, dopuszczenie utrzymania istniejących parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także dopuszczenie przebudowy i termomodernizacji zabudowy na istniejących wskaźnikach o jakich mowa wyżej;
w przypadku budowy obiektów i urządzeń telefonii komórkowej lub/i internetu szerokopasmowego nakaz ich realizacji z wykorzystaniem elementów maskujących dla tej infrastruktury;
należy szczególnie zadbać o atrakcyjne wizualnie, funkcjonalnie i estetyczne kształtowanie dachów obiektów funkcji podstawowej, gdzie preferuje się tzw. dachy zielone dla budynków jednokondygnacyjnych;
realizację reklam, zgodnie z przepisami odrębnymi;
zakaz budowy ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony frontu działki budowlanej;
nakaz dostosowania rozwiązań materiałowych i kolorystyki ogrodzeń frontu działek 
do cech architektonicznych budynku funkcji podstawowej, w nawiązaniu do tradycyjnych materiałów takich jak: kamień, drewno, cegła z dopuszczeniem stosowania nowoczesnych ich imitacji o wysokiej estetyce oraz dostosowanie wysokości oraz materiału ogrodzeń do publicznego charakteru terenów;
tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami w terenie funkcjonalnym w planie oraz z uwzględnieniem sąsiadujących terenów poza planem, poprzez realizację ciągów komunikacji pieszej i komunikacji pieszo-rowerowej; 
w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa: 
sytuowanie syren w celu alarmowania i powiadomienia mieszkańców w przypadku zagrożeń, 
dla syren, o których mowa w lit. a, takie rozmieszczenie, z uwzględnieniem istniejących i projektowanych syren, aby swym zasięgiem pokryły teren objęty planem, 
lokalizacja obiektów budowlanych w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi.
w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany gminny system zaopatrzenia w wodę,
wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
drogi pożarowe muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.
dopuszczenie na całym obszarze objętym planem realizację rowów odwadniających, zgodnie z przepisami odrębnymi;
nakaz zachowania równowagi wodnej przy niwelacji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszczenie na całym obszarze planu zmiany niwelacji terenu z zachowaniem przepisów odrębnych w tym zakresie;
nakaz na całym obszarze planu stosowania rozwiązań w zakresie uniwersalnego projektowania, jeśli wymagają tego przepisy odrębne;
dopuszczenie etapowania inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego planu; 
dopuszczenie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego planu bez wprowadzenia przeznaczenia uzupełniającego;
dopuszczenie realizacji ustaleń klas przeznaczenia terenu wskazanego w planie w danej jednostce jako osobne przeznaczenie lub łączone;
zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 1.  1. Obszar objęty planem jak wskazuje się na rysunku planu, znajduje się w zasięgu: otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Łysogóry” PLH260002, Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (fragmentarycznie), Świętokrzyskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu (fragmentarycznie), dla których obowiązują zasady ochrony wynikające z przepisów odrębnych. 
Część obszaru objętego planem jak wskazuje się na rysunku planu, znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią Q=1% oraz Q=10%, dla których obowiązują zasady ochrony wynikające z przepisów odrębnych. 
2. Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają obowiązkowi racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. 
§ 2. W celu ochrony środowiska na obszarze objętym planem ustala się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu przepisów odrębnych; 
2) nakaz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych powierzchni zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 1 pkt 3 lit. f;
3) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) nakaz przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska dotyczący terenu oznaczonego w planie symbolem: 
a) MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
c) U – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży i/lub terenów domów opieki społecznej, 
d) [bookmark: _Hlk193975058]RZ – jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 
5) nakaz usuwania odpadów stałych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w oparciu o prawo miejscowe, w tym w zakresie gminnego systemu usuwania odpadów;
6) nakaz zdejmowania warstwy humusu przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem go do realizacji terenów zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa ochrony środowiska;
7) nakaz wykorzystywania ziemi, przemieszczanej w trakcie realizacji inwestycji, do prac związanych z niwelacją terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami;
8) zakaz zmiany istniejącego ukształtowania terenu powodującego naruszenie stosunków wodnych 
ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich;
9) ochronę zasobów wód podziemnych z uwagi na położenie obszaru planu w granicach głównych zbiorników wód podziemnych poprzez kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, przy uwzględnieniu zasad ochrony wynikających z przepisów odrębnych;
10) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego;
11) zakaz niszczenia i uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, a także gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego; 
12) zakaz ograniczania przy realizacji inwestycji wymaganych prawem wodnym obowiązków administratorów rzek w zakresie utrzymania ich w należytym stanie. 
§ 3. [bookmark: _Hlk207625157]1. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 419 „Bodzentyn” w obrębie, którego obowiązują przepisy odrębne oraz wprowadza się następujące zasady ochrony:
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów nie związanych z zaopatrzeniem w wodę ludności lub produkcją żywności,
2) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne, za wyjątkiem infrastruktury sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej, realizowanej zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 


Zasady kształtowania krajobrazu
§ 4. Ustala się nakaz ochrony krajobrazu poprzez realizację ustaleń planu w zakresie zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz kształtowania obiektów nowo wznoszonych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych w zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem zlokalizowane są następujące obiekty wpisane do: 
1) rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego: park - nr rej. A.810;
2) ewidencji zabytków: park podworski w Łomnie. 
3. Wszelkie działania dotyczące obiektów, o którym mowa w ust. 1 wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków.
4. [bookmark: _Hlk125989390]Na terenie objętym planem znajduje się 27 stanowisk archeologicznych w zasięgu obszarów: 
1) AZP 085-067 – nr stanowisk od 11 do 13 (nazwa: Łomno, st. 13-15);
2) AZP 084-067 – nr stanowisk: od 432 do 453 (nazwa Modrzewie, st. 2-23), 151 (nazwa: Wawrzeńczyce, st. 32), 454 (nazwa: Nowy Bostów, st. 1). 
5. W celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, o których mowa 
w ust. 3, ustala się następujące zasady ochrony:
1) podejmowanie prac ziemnych i budowlanych oraz działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania wymaga uzyskania szczegółowych wytycznych, opinii 
i uzgodnień konserwatorskich wynikających z przepisów odrębnych, oraz zapewnienia warunków dla przeprowadzenia badań archeologicznych (w formie badań wykopaliskowych, badań sondażowych, nadzoru archeologicznego), których rodzaj i zakres każdorazowo ustala wojewódzki konserwator zabytków;
2) przy wydawaniu wymaganej przepisami odrębnymi decyzji administracyjnej należy podać informację o zabytkach i związanych z nimi szczegółowymi ustaleniami konserwatorskimi. 
6. W razie odkrycia w toku robót ziemnych przedmiotu w granicach planu, co do którego istniałoby przypuszczenie, że jest on zabytkiem, sposób postępowania określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
7. Ustala się następujące zasady ochrony dla krzyży i kapliczek przydrożnych położonych w granicach planu: 
1) utrzymuje się obiekt z zachowaniem jego substancji i detalu architektonicznego;
2) zakazuje się przekształcania obiektu w sposób powodujący obniżenie jego wartości kulturowych;
3) wszelkie prace inwestycyjne w bezpośrednim otoczeniu obiektu powinny uwzględniać właściwe jego zachowanie i ekspozycję;
4) zakaz umieszczania tablic i ogłoszeń nie związanych z obiektem; 
5) dopuszcza się przeniesienie istniejących krzyży i kapliczek w przypadku kolizji z infrastrukturą techniczną lub komunikacyjną z zapewnieniem nowej lokalizacji umożliwiającej właściwą z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej i pełną ekspozycję obiektu. Wyklucza się i zakazuje odtwarzania czy odbudowy obiektu na rzecz nowej, współczesnej formy. 
8. Na obszarze objętym planem brak jest parków kulturowych. Nie występują również dobra kultury współczesnej wymagające szczególnej ochrony.


Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 6. 1. Powiązanie układu komunikacyjnego w planie, stanowiącego wewnętrzną obsługę obiektów 
i budynków w obszarze planu z układem zewnętrznym, należy realizować poprzez drogi publiczne: zlokalizowaną częściowo w obszarze planu drogę powiatową nr 1410T oznaczoną symbolem 2KDZ oraz drogę powiatową nr 1781T oznaczoną symbolem 1KDZ. 
2. Uzupełnieniem układu komunikacji w planie są drogi lokalne i dojazdowe oznaczone w planie symbolami KDL i KDD oraz drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KR. 
3. [bookmark: _Hlk208477543]Ustala się konieczność wyznaczenia miejsc do parkowania dla samochodów osobowych na terenach wyznaczonych w planie poprzez realizację w terenie inwestycji i na poniższych zasadach: 
1) minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej 
z uwzględnieniem miejsc do parkowania w garażach; 
2) minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z uwzględnieniem miejsc parkingowych w garażach;
3) minimum 1 miejsce do parkowania na każde 100 miejsc konsumpcyjnych w budynkach handlowo-usługowych, biurowych i/lub 100 m2 ich powierzchni użytkowej i/lub sprzedaży;
4) minimum 1 miejsce do parkowania w pozostałych budynkach usługowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej;
5) minimum 2 miejsce do parkowania na 10 osób zatrudnionych i/lub 1 oddział i/lub 10 zatrudnionych w budynkach usług oświaty edukacji i kultury, z wyłączeniem tego obowiązku dla budynków zamieszkania zbiorowego dla dzieci i młodzieży i budynków warsztatowych;
6) minimum 5 miejsc do parkowania dla samochodów osobowych i minimum 3 miejsca do parkowania 
dla samochodów dostawczych i ciężarowych na terenach produkcyjnych (z wyłączeniem przeznaczonych tylko pod instalacje fotowoltaiczne), składów i magazynów;
7) minimum 1 miejsce do parkowania dla samochodów serwisu dla terenów elektrowni słonecznej. 
4. Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc do parkowania dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową, w zakresie terenów: 
1) dróg publicznych i stref o jakich mowa w przepisach odrębnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) innych niż wymienione w ust. 4 pkt 1, a wymagających realizacji takich miejsc w trybie przepisów odrębnych, ustala się na min. 4% wszystkich realizowanych miejsc do parkowania w terenie działki budowlanej, lecz nie mniej niż 1 miejsce. 
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej ustala się nakaz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do obiektów i urządzeń obsługi ludności oraz urządzeń komunikacyjnych.
6. Ustala się możliwość realizacji dojść, dojazdów na obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Miejsca do parkowania o jakich mowa w ust. 3 i 4 należy realizować w granicach terenów funkcjonalnych i w granicach planu.
§ 7. 1. W zakresie uzbrojenia terenu ustala się:
1) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej w planie z zewnętrznym układem (poza planem) poprzez istniejące i rozbudowywane systemy infrastruktury technicznej, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obsługę gospodarki wodnej poprzez:
a) [bookmark: _Hlk24527648]zaopatrzenie w wodę z istniejącej lub/i projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej czerpiącej z ujęcia wody w Szerzawach, lub innego ujęcia, jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci wodociągowej gminy, 
b) włączenie obiektów budowlanych do sieci przez przyłącza indywidualne,
c) realizowanie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym zaopatrzenie w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) parametry projektowanych oraz rozbudowywanych istniejących odcinków sieci i urządzeń wodociągowych ustalone zostaną w projektach budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) obsługę gospodarki ściekowej oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez:
a) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejących gminnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w msc. Łomno i Tarczek poza obszarem objętym planem, lub innej oczyszczalni ścieków, jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej gminy, przez projektowane sieci kanalizacji sanitarnej,
b) wyposażenie obszaru objętego planem w kanalizację sanitarną przez istniejącą i/lub projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz włączenie 
do kanalizacji sanitarnej obiektów budowlanych przez przyłącza indywidualne, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,
d) dopuszczenie budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe jedynie 
w przypadku braku zasadności ekonomicznej lub możliwości technicznej podłączenia działki budowlanej do systemu kanalizacji gminnej, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
f) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dróg, placów postojowych, parkingów i utwardzonych dojazdów docelowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się do czasu jej realizacji oraz z terenów pozostałych odprowadzenie powierzchniowo po terenie 
w ramach nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych dla potrzeb związanych z utrzymaniem zieleni,
h) parametry projektowanych sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz indywidualnych rozwiązań technicznych ustalone zostaną w projektach budowlanych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.
4) zasilanie w energię elektryczną poprzez:
a) system elektroenergetyczny stanowiący urządzenia i linie elektroenergetyczne istniejące, 
tj. odcinki linii niskiego napięcia i średniego napięcia oraz stacje transformatorowe poza obszarem planu,
b) zasilanie terenów objętych planem z istniejących i projektowanych sieci średniego napięcia 
i niskiego napięcia poprzez możliwość modernizacji lub rozbudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych, 
c) zasilanie terenów objętych planem poprzez alternatywne technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii, tj. mikroinstalacje OZE, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi, 
d) projektowane nowe przyłącza energetyczne oraz zmiany przebiegu istniejących już sieci a także nowe projektowane sieci należy wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi 
w trybie przepisów odrębnych,
e) dopuszcza się i promuje prowadzenie w ziemi układu zasilania na obszarze planu 
w zakresie linii niskiego napięcia i średniego napięcia 15 kV,
f) nowe stacje transformatorowe, lokalizować w sposób bezkolizyjny z innymi obiektami budowlanymi oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) plan określa orientacyjne zasady zaopatrzenia w energie elektryczną, wymagającą uściślenia w projekcie budowlanym, sporządzonym zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zaopatrzenie w gaz poprzez:
a) istniejące i projektowane sieci dystrybucyjne średniego ciśnienia, które mogą być lokalizowane jako przebiegające przez posesje z zachowaniem stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników na gaz płynny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) zaopatrzenie w ciepło poprzez: 
a) przyjęcie rozwiązań indywidualnych opartych na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, paliwo konfekcjonowane itp. oraz niekonwencjonalne źródła energii m. in. takie jak instalacje przetwarzające energię słoneczną i pompy ciepła, mikroinstalacje oze),
b) ograniczenie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w niskoemisyjnych kotłach węglowych oraz podłączenia budynków do sieci gazowej – obowiązują przepisy z poziomu regionalnego przyjęte przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego;
7) obsługę telekomunikacyjną poprzez łączność telefoniczną i internetową w granicach planu z istniejącej poza planem i projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń telefonii komórkowej i internetu szerokopasmowego, w sposób określony w przepisach odrębnych;
8) gospodarka odpadami: 
a) odpady komunalne z obszaru planu należy gromadzić w indywidualnych pojemnikach lub kontenerach i wywozić na wysypisko odpadów, zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi,
b) należy prowadzić segregację odpadów i odzysk surowców wtórnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych plan nie wprowadza ustaleń, gdyż obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” wraz ze zmianami nie wyznacza takich obszarów w granicach planu.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 9. 1. Obszar objęty planem znajduje się poza terenami objętymi ochroną wyznaczonymi na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności poza: 
1) terenami udokumentowanych złóż kopalin mineralnych i granicami terenów górniczych; 
2) strefami ochronnymi ujęć wód głębinowych;
3) zasięgiem udokumentowanych osuwisk. 
3. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – zgodnie z ustaleniami w § 10 oraz w zasięgu Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 419 „Bodzentyn” – zgodnie z ustaleniami 
w § 11. 
4. W granicach obszaru objętego planem nie występują uwarunkowania (brak sporządzonego audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego) stanowiące podstawę określenia ustaleń w zakresie krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. 


Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 10. Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości oraz nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości. 


Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 11. Do czasu realizacji docelowego przeznaczenia, określonego w planie, użytkowanie terenu zgodnie 
z jego dotychczasową funkcją.


Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
§ 12. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu opracowania planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy
§ 13. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy ustala się: 
1) strefy ochrony sanitarnej w odległości 0÷50 m i 50÷150 m od cmentarza czynnego, w zasięgu których obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych, przy czym tylko w odległości 50÷150 m istnieje możliwość lokalizacji zabudowań mieszkalnych po podłączeniu ich do sieci wodociągowej, oznaczonej na rysunku planu i zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2) strefę ochronną związaną z instalacjami OZE, o której mowa w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, której przebieg jest tożsamy z liniami rozgraniczającymi teren PEF, w zasięgu której:
a) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały lub czasowy pobyt ludzi,
b) pozostałe ustalenia zgodnie z działem II „Ustalenia ogólne” i działem III „Ustalenia szczegółowe planu” uchwały;
3) strefę techniczną od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, oznaczoną na rysunku planu, 
o szerokości 15 m po 7,5 m t.j. w obie strony od osi linii, w której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz zakaz nasadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m; 
4) dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przed promieniowaniem 
i hałasem od istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i/lub 15/0,8 kV, zabudowę kubaturową należy lokalizować w odległościach nie mniejszych niż 5 m od obrysu stacji transformatorowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; 
5) dla pozostałych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym związanych z telekomunikacją istniejących i/lub projektowanych w ramach ustaleń i dopuszczenia w przedmiotowym planie obowiązują strefy techniczne wynikające z przepisów odrębnych. 


Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
§ 14. 1. Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1) MN – ustala się na 15%, 
2) MW – ustala się na 20%, 
3) U-PS – ustala się na 25%, 
4) PEF-RN – ustala się na 25%, 
5) KOP – ustala się na 1%, 
6) KR – ustala się na 1%,
7) RZ – ustala się na 10%.
Dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie – nie ustala się. 



Ustalenia szczegółowe planu
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania intensywności zabudowy
 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 61MN, o powierzchni łącznej około 27,1986 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem: terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren usług handlu detalicznego,  
teren usług rzemieślniczych,  
teren usług turystyki,
teren zieleni naturalnej, 
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże,
wiaty i altany,
obiekty małej architektury, w tym place zabaw,
dojścia, dojazdy,
stanowiska postojowe,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:
budynków mieszkalnych, usługowych: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych,
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m,
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
[bookmark: _Hlk114661554]geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat,
dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku.
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej; 
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: 
odległość od granicy terenów dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDZ, KDL, KDD – zgodnie z rysunkiem planu,
 odległość od granicy terenów dróg wewnętrznych oznaczonych w planie symbolami KR – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD;
2MN do 5MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ;
6Mn do 7MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD;
8MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDD;
9MN do 16MN oraz 18 do 21MN oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ;
17MN z wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KR; 
22MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ i z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDLD;
23MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDD;
24MN do 39MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL; 
40MN do 41Mn oraz 43MN do 46MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD;
42MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD i z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KR;
47MN do 60MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDD;
61MN z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KR
poprzez zjazdy z tych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MW do 2MW, o powierzchni łącznej około 0,4230 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wykluczeniem: terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej, 
przeznaczenie uzupełniające: 
teren parkingu,
teren zieleni naturalnej,
teren zieleni urządzonej.
14.  W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże; 
wiaty i altany;
obiekty małej architektury, w tym place zabaw;
dojścia, dojazdy;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
a) budynków mieszkalnych: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych, 
z dopuszczeniem zachowania istniejących wysokości zabudowy, rodzaju i kąta nachylenia dachu oraz ilości kondygnacji nadziemnych;
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków 
w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDD – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDD poprzez zjazdy z tej drogi zgodnie z przepisami odrębnymi.  
[bookmark: _Hlk483555184]1. Wyznacza się teren usług, oznaczony na rysunku planu symbolem U, o powierzchni około 0,6449 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren usług z wykluczeniem: terenu usług handlu wielkopowierzchniowego; 
przeznaczenie uzupełniające: 
teren parkingu;
teren zieleni naturalnej;
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże, wiaty i altany;
obiekty małej architektury;
dojścia, dojazdy;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:
nie więcej niż 13,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnej, z dopuszczeniem zachowania istniejących wysokości zabudowy i ilości kondygnacji nadziemnych, 
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m, 
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m; 
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 1,6,
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,2,
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%,
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDL – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL poprzez zjazdy z tej drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. 
1. Wyznacza się tereny usług lub składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1U-PS do 2U-PS, o powierzchni łącznej około 0,2307 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: 
teren usług z wykluczeniem: terenu usług handlu wielkopowierzchniowego, usług turystyki, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług nauki, usług edukacji, usług sportu i rekreacji, usług kultury i rozrywki, usług kultu religijnego, usług bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
teren składów i magazynów;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren parkingu, 
teren zieleni naturalnej, 
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże, wiaty i altany;
obiekty małej architektury;
dojścia, dojazdy; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
budynków usługowych i magazynowych: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych,
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,01;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 
terenów usług: 40%,
terenów składów i magazynów: 70%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
terenów usług: 50%,
terenów składów i magazynów: 20%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º, z dopuszczeniem dachów płaskich, dachów dwuspadowych i czterospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do 40º,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków 
w granicach jednej działki budowlanej. 
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenów dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDZ, KDL – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
1U-PS z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ;
2U-PS z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL 
poprzez zjazdy z tych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. 
1. Wyznacza się teren elektrowni słonecznej lub rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem PEF-RN, o powierzchni około 18,6562 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: 
teren elektrowni słonecznej, 
teren rolnictwa z zakazem zabudowy;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren zieleni naturalnej, 
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
wiaty;
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
magazyny energii. 
Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady jego zabudowy i zagospodarowania:
minimalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: 0,7;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 70%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;
maksymalna wysokość zabudowy 5,0 m, przy czym parametr nie dotyczy budowli i urządzeń celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym łączności oraz instalacji i masztów odgromowych;
geometria dachów o dowolnej formie i kącie nachylenia. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obsługę komunikacyjną poprzez dojścia i dojazdy zgodnie z przepisami odrębnymi. 
1. Wyznacza się tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDZ 
do 2KDZ, o powierzchni około 4,0231 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi zbiorczej.  
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną. 
Dla terenu KDZ ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL 
do 3KDL, o powierzchni około 2,5463 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi lokalnej.  
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną. 
Dla terenów, o których mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
Wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD, 
do 7KDD o powierzchni około 2,9922 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej.  
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną. 
Dla terenów, o których mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się tereny komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KR do 6KR, o powierzchni łącznej około 0,8564 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej wewnętrznej. 
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
chodniki, ciągi piesze i rowerowe;
rowy odwadniające;
miejsca do parkowania, place manewrowe;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną. 
Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach – zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KOP, o powierzchni około 0,1647 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren parkingu. 
przeznaczenie uzupełniające: 
teren komunikacji pieszo-rowerowej, 
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
rowy odwadniające;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym.
Dla terenu, o którym mowa w ust 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
parametry techniczne chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów terenowych – zgodnie z przepisami odrębnymi.
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę komunikacyjną od drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDZ - zgodnie z rysunkiem planu. 
1. Wyznacza się teren oczyszczalni ścieków oznaczony na rysunku planu symbolem IKO, 
o powierzchni około 0,5222 ha, dla którego ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren oczyszczalni ścieków; 
przeznaczenie uzupełniające:
0. teren zieleni naturalnej,
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych,
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8,
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001,
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 60%,
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: płaski, dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 40º,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą fałdową;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem KR – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 3KR zgodnie z przepisami odrębnymi. 
1. Wyznacza się tereny pompowni ścieków oznaczone na rysunku planu symbolami od 1IKP do 2IKP, o powierzchni około 0,0285 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren pompowni ścieków; 
przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenu, o którym mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,05;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 1,0;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;
maksymalną wysokość zabudowy – nie określa się, zgodnie z wymogami technicznymi;
geometria dachów: dachy płaskie lub dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 
do 40o;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: nie ustala się; lokalizacja obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1IKP z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD;
2IKP z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDD
poprzez zjazdy z tych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. 

1. Wyznacza się tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RN do 12RN, o powierzchni łącznej około 131,2433 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: tereny rolnictwa z zakazem zabudowy; 
przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni naturalnej. 
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych;
dojścia, dojazdy; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
zachowanie istniejących śródpolnych zadrzewień i zakrzewień;
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów odrębnych. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RZ do 60RZ, o powierzchni łącznej około 89,5451 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy związanej z rolnictwem z wykluczeniem: terenu wielkotowarowej produkcji rolnej;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren zieleni naturalnej,  
teren zieleni urządzonej, 
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
zabudowę usługową związaną z działalnością rolniczą;
zabudowę zawiązaną z działalnością agroturystyczną;
budynki gospodarcze, garaże, budynki inwentarskie;
wiaty i altany;
obiekty małej architektury, w tym place zabaw;
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
budynków mieszkalnych, usługowych i związanych z agroturystyką: nie więcej niż 
12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych;
budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich: nie więcej niż 8,0 m;
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat, 
 dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku 
i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków 
w granicach jednej działki budowlanej;  
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenów dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami: KDZ, KDL, KDD oraz od granicy dróg wewnętrznych oznaczonych w planie symbolem KR – zgodnie z rysunkiem planu.  
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD;
2RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 1KDD, 2KDD;
3RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDD, 3KDD;
4RZ i 8RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 1KDL; 
5RZ i 6RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4KDD, 1KDL oraz z drogi poza planem – dz. ewid. nr 54 obręb Modrzewie;
7RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ,3KDD;
9RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ;
10RZ do 15RZ oraz 17RZ do 20RZ oraz 22RZ do 23RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 2KDZ; 
16RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDZ, 5KDD;
21RZ z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 2KR;
24RZ do 25RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDZ, 2KDL;
26RZ do 42RZ z dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDZ, 5KDD;
43RZ do 46RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 6KDD;
47RZ z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 5KR;
48RZ do 59RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 7KDD;
60RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 7KDD i drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 6KR, 
poprzez zjazdy z tych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. 
[bookmark: _Hlk519581176]1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1WS do 2WS, o powierzchni łącznej około 1,2092 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
realizację urządzeń budowlanych i budowli związanych z użytkowaniem przeznaczenia podstawowego, w tym budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji statutowych zadań administratora wód, związanych z ich utrzymaniem oraz ochroną przeciwpowodziową; 
kładki piesze, przejazdy drogowe komunikacji; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym przejścia infrastruktury technicznej pod korytem cieku wodnego technologią przewiertów sterowanych.
Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się: 
zachowanie istniejącego koryta cieku; 
zakaz grodzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie Prawa wodnego. 
[bookmark: _Hlk214370842]1. Wyznacza się teren cmentarza czynnego oznaczony na rysunku planu symbolem CC, o powierzchni około 1,0854 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza czynnego. 
przeznaczenie uzupełniające:  
teren zieleni urządzonej;
teren usług kultu religijnego;
teren usług handlu detalicznego.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
niezbędne budynki związane z podstawowym przeznaczeniem terenu: kaplica, dom przedpogrzebowy o indywidualnych formach architektonicznych nawiązujących do funkcji terenu,
kolumbarium (ściana urnowa);
inne obiekty obsługi cmentarza;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
obiekty małej architektury;
ścieżki spacerowe. 
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 12 m,
maksymalną intensywność zabudowy: 
w zakresie obiektów budowalnych o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b i c - 0,05;
w zakresie grobów, grobowców – 0,8;
minimalną intensywność zabudowy: 0,002;
powierzchnię zabudowy:
dla obiektów budowalnych o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b i c - nie większą niż 20%;
dla obiektów budowalnych z uwzględnieniem grobów i grobowców nie większą niż 80%;
udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniejszy niż 15%;
w zakresie kształtowania form architektonicznych:
geometria dachów głównej bryły budynku usługowego: dwuspadowe lub czterospadowe, wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º.
geometria dachów oraz kąty nachylenia połaci dachowych dla kolumbarium, domu pogrzebowego i kaplicy – dowolne;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachą łączoną na rąbek stojący;
kolorystyka dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej.
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ.
Pozostałe parametry, wskaźniki oraz zasady zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.


Postanowienia końcowe planu
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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