UCHWAŁA Nr ……/..…/2026
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia …………………2026 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 
Nowy Bostów na terenie gminy Pawłów

[bookmark: _Hlk207623445]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), a także zapisami art. 67 
ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z uchwałą Nr V/47/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowy Bostów na terenie gminy Pawłów, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” uchwalonego uchwałą Nr XVIII/183/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 
2012 r. wraz ze zmianami,

Rada Gminy w Pawłowie
uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne planu
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowy Bostów 
na terenie gminy Pawłów, zwanym dalej „planem”. Szczegółowy przebieg granic planu określa rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
Plan składa się z części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz z poniższych załączników, będących jej integralną częścią:
załącznika Nr 1 – zawierającego część graficzną planu w postaci rysunku planu stanowiącego integralną część uchwały; 
załącznika Nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wyłożonego 
do publicznego wglądu; 
załącznika Nr 3 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
załącznika Nr 4 – stanowiącego dane przestrzenne dla planu, w postaci dokumentu elektronicznego GML.
 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.);
uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Pawłowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowy Bostów na terenie gminy Pawłów; 
planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w tekście niniejszej uchwały i na rysunku planu, o którym mowa w pkt 4;
rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalonego niniejszą uchwałą, przedstawiony na mapie pozyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, w skali 1:1000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały;
terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem literowo-cyfrowym, o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania;
przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi tzn. obejmuje nie mniej niż 60% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie;
przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które na danym terenie obejmuje nie więcej niż 40% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie;
liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m.
przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz akty prawa miejscowego; 
gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pawłów;
dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci nie większym niż 12º;
usługach związanych z działalnością rolniczą – należy przez to rozumieć działalność rolniczą zgodnie z przepisami odrębnymi; 
dachu zielonym – należy przez to rozumieć pokrycie dachowe, składające się z warstw umożliwiających uprawę, wegetację na nim roślin i/lub organizację na nim ogrodu, w tym ogrodu skalnego.
Występujące na rysunku planu oznaczenia graficzne stanowią:
oznaczenia obowiązujące planu, ustalające:
granicę obszaru objętego planem,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
przeznaczenie terenów wg symboli określonych w § 4;
oznaczenia informacyjne planu lub wynikające z przepisów odrębnych:
otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu,
granica lokalnego zbiornika 
stanowiska archeologiczne (oznaczono na mapie nr AZP i nr stanowiska),
kapliczki i krzyże przydrożne,
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia WN 110 kV waz ze strefą techniczną,
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV waz ze strefą techniczną,
stacja transformatorowa,
wymiarowanie (w metrach). 
Na rysunku planu, wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami: 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
KDG – teren drogi głównej;
KDD – tereny dróg dojazdowych;
KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
IKP – tereny pompowni ścieków;
RN – tereny rolnictwa z zakazem zabudowy; 
RZ – tereny zabudowy związanej z rolnictwem.
1. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów oraz zasady obsługi infrastruktury technicznej, stanowią łącznie ustalenia planu. Za zgodne z planem uznaje się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną na obszarze objętym planem, o której mowa w rozdziale 5 stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych i przepisów odrębnych.
Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany planu, jeżeli w oczywisty sposób daje się dostosować ustalenia planu do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
Granice obszaru planu zostały określone na rysunku planu i wyznaczone na podstawie uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr V/47/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowy Bostów na terenie gminy Pawłów.
Plan obejmuje obszary zlokalizowane obręb ewidencyjny Nowy Bostów, gmina Pawłów, 
o łącznej powierzchni wszystkich terenów objętych planem około 168 ha, w granicach określonych 
na rysunku planu.


Ustalenia ogólne planu
1. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
W celu prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego i jego ochrony ustala się:
dopuszczenie realizacji zabudowy w granicy działki lub w odległości 1,5 m do granicy działki;
utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz uwzględniając ustalenia pkt 3;
utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dopuszcza się jej przebudowę i termomodernizację, która znajduje się pomiędzy granicą pasa drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy;
nieprzekraczalne linie zabudowy, określone zostały na rysunku planu;
nakaz sytuowania budynków zgodnie z określoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, przy czym od strony terenów lasów zlokalizowanych poza granicą obszaru objętego planem obowiązuje sytuowanie budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszczenie sytuowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą tereny przy uwzględnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
dla istniejącej, w dniu uchwalenia planu, zabudowy oraz sposobu użytkowania działki 
o parametrach i wskaźnikach urbanistycznych niezgodnych z ustalonymi w planie, dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w sposób jednokrotnie wykraczający (licząc od dnia uchwalenia planu) poza istniejące parametry i wskaźniki o maksymalnie:
5% w odniesieniu do stanu istniejącego, w przypadku maksymalnej powierzchni zabudowy 
dla budynku mieszkalnego, garażu lub budynku gospodarczego,
0,5 m w odniesieniu do stanu istniejącego, w przypadku maksymalnej wysokości zabudowy;
dla istniejącej, w dniu uchwalenia planu zabudowy oraz sposobu użytkowania działki o parametrach i wskaźnikach urbanistycznych niezgodnych z ustalonymi w planie, dopuszczenie utrzymania istniejących parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także dopuszczenie przebudowy i termomodernizacji zabudowy na istniejących wskaźnikach o jakich mowa wyżej;
w przypadku budowy obiektów i urządzeń telefonii komórkowej lub/i internetu szerokopasmowego nakaz ich realizacji z wykorzystaniem elementów maskujących dla tej infrastruktury;
należy szczególnie zadbać o atrakcyjne wizualnie, funkcjonalnie i estetyczne kształtowanie dachów obiektów funkcji podstawowej, gdzie preferuje się tzw. dachy zielone dla budynków jednokondygnacyjnych;
realizację reklam, zgodnie z przepisami odrębnymi;
zakaz budowy ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony frontu działki budowlanej;
nakaz dostosowania rozwiązań materiałowych i kolorystyki ogrodzeń frontu działek 
do cech architektonicznych budynku funkcji podstawowej, w nawiązaniu do tradycyjnych materiałów takich jak: kamień, drewno, cegła z dopuszczeniem stosowania nowoczesnych ich imitacji o wysokiej estetyce oraz dostosowanie wysokości oraz materiału ogrodzeń do publicznego charakteru terenów;
tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami w terenie funkcjonalnym w planie oraz z uwzględnieniem sąsiadujących terenów poza planem, poprzez realizację ciągów komunikacji pieszej i komunikacji pieszo-rowerowej; 
w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa: 
sytuowanie syren w celu alarmowania i powiadomienia mieszkańców w przypadku zagrożeń, 
dla syren, o których mowa w lit. a, takie rozmieszczenie, z uwzględnieniem istniejących i projektowanych syren, aby swym zasięgiem pokryły teren objęty planem, 
lokalizacja obiektów budowlanych w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi.
w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany gminny system zaopatrzenia w wodę,
wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
drogi pożarowe muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.
dopuszczenie na całym obszarze objętym planem realizację rowów odwadniających, zgodnie z przepisami odrębnymi;
nakaz zachowania równowagi wodnej przy niwelacji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszczenie na całym obszarze planu zmiany niwelacji terenu z zachowaniem przepisów odrębnych w tym zakresie;
nakaz na całym obszarze planu stosowania rozwiązań w zakresie uniwersalnego projektowania, jeśli wymagają tego przepisy odrębne;
dopuszczenie etapowania inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego planu; 
dopuszczenie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego planu bez wprowadzenia przeznaczenia uzupełniającego;
dopuszczenie realizacji ustaleń klas przeznaczenia terenu wskazanego w planie w danej jednostce jako osobne przeznaczenie lub łączone;
zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
§ 1.  1. Obszar objęty planem jak wskazuje się na rysunku planu, znajduje się w zasięgu: otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (fragmentarycznie), dla których obowiązują zasady ochrony wynikające z przepisów odrębnych. 
2. Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają obowiązkowi racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. 
§ 2. W celu ochrony środowiska na obszarze objętym planem ustala się: 
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
w rozumieniu przepisów odrębnych; 
2) nakaz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych powierzchni zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 1 pkt 3 lit. f;
3) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) nakaz przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska dotyczący terenu oznaczonego w planie symbolem: 
a) MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) [bookmark: _Hlk193975058]RZ – jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 
5) nakaz usuwania odpadów stałych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w oparciu o prawo miejscowe, w tym w zakresie gminnego systemu usuwania odpadów;
6) nakaz zdejmowania warstwy humusu przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem go do realizacji terenów zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa ochrony środowiska;
7) nakaz wykorzystywania ziemi, przemieszczanej w trakcie realizacji inwestycji, do prac związanych z niwelacją terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami;
8) zakaz zmiany istniejącego ukształtowania terenu powodującego naruszenie stosunków wodnych 
ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich;
9) ochronę zasobów wód podziemnych z uwagi na położenie obszaru planu w granicach głównych zbiorników wód podziemnych poprzez kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, przy uwzględnieniu zasad ochrony wynikających z przepisów odrębnych;
10) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego;
11) zakaz niszczenia i uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, a także gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego; 
12) zakaz ograniczania przy realizacji inwestycji wymaganych prawem wodnym obowiązków administratorów rzek w zakresie utrzymania ich w należytym stanie. 
§ 3. [bookmark: _Hlk207625157]1. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 419 „Bodzentyn” w obrębie, którego obowiązują przepisy odrębne oraz wprowadza się następujące zasady ochrony:
1) zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów nie związanych z zaopatrzeniem w wodę ludności lub produkcją żywności,
2) zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne, za wyjątkiem infrastruktury sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej, realizowanej zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 


Zasady kształtowania krajobrazu
§ 4. Ustala się nakaz ochrony krajobrazu poprzez realizację ustaleń planu w zakresie zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz kształtowania obiektów nowo wznoszonych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych w zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej
§ 5. 1. Na obszarze objętym planem brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego bądź uznanych za parki kulturowe. Nie występują również dobra kultury współczesnej wymagające szczególnej ochrony.
[bookmark: _Hlk125989390]Na terenie objętym planem znajduje się 25 stanowisk archeologicznych w zasięgu obszaru AZP 084-067:
1) nr stanowiska 123 (nazwa Wawrzeńczyce, st. 4), 
2) nr stanowisk: 436, 453 (nazwa Modrzewie, st. 6, 23), 
3) nr stanowisk: od 454 do 473 (nazwa: Nowy Bostów, st, 1-20), 
4) nr stanowiska 474 (nazwa: Bostów, st. 1), 
5) nr stanowiska: 523 (nazwa: Chybice, st. 22). 
3. W celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, o których mowa 
w ust. 2, ustala się następujące zasady ochrony:
1) podejmowanie prac ziemnych i budowlanych oraz działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania wymaga uzyskania szczegółowych wytycznych, opinii 
i uzgodnień konserwatorskich wynikających z przepisów odrębnych, oraz zapewnienia warunków dla przeprowadzenia badań archeologicznych (w formie badań wykopaliskowych, badań sondażowych, nadzoru archeologicznego), których rodzaj i zakres każdorazowo ustala wojewódzki konserwator zabytków;
2) przy wydawaniu wymaganej przepisami odrębnymi decyzji administracyjnej należy podać informację o zabytkach i związanych z nimi szczegółowymi ustaleniami konserwatorskimi. 
4. W razie odkrycia w toku robót ziemnych przedmiotu w granicach planu, co do którego istniałoby przypuszczenie, że jest on zabytkiem, sposób postępowania określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
5. Ustala się następujące zasady ochrony dla krzyży i kapliczek przydrożnych położonych w granicach planu: 
1) utrzymuje się obiekt z zachowaniem jego substancji i detalu architektonicznego;
2) zakazuje się przekształcania obiektu w sposób powodujący obniżenie jego wartości kulturowych;
3) wszelkie prace inwestycyjne w bezpośrednim otoczeniu obiektu powinny uwzględniać właściwe jego zachowanie i ekspozycję;
4) zakaz umieszczania tablic i ogłoszeń nie związanych z obiektem; 
5) dopuszcza się przeniesienie istniejących krzyży i kapliczek w przypadku kolizji z infrastrukturą techniczną lub komunikacyjną z zapewnieniem nowej lokalizacji umożliwiającej właściwą z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej i pełną ekspozycję obiektu. Wyklucza się i zakazuje odtwarzania czy odbudowy obiektu na rzecz nowej, współczesnej formy. 


Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 6. 1. Powiązanie układu komunikacyjnego w planie, stanowiącego wewnętrzną obsługę obiektów 
i budynków w obszarze planu z układem zewnętrznym, należy realizować poprzez drogi publiczne: zlokalizowaną częściowo w obszarze planu drogę wojewódzką nr 756 oznaczoną symbolem KDG. 
2. Uzupełnieniem układu komunikacji w planie są drogi dojazdowe oznaczone w planie symbolem KDD oraz droga niepubliczna oznaczona symbolem KR. 
3. Ustala się konieczność wyznaczenia miejsc do parkowania dla samochodów osobowych na terenach wyznaczonych w planie poprzez realizację w terenie inwestycji i na poniższych zasadach: 
1) minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej 
z uwzględnieniem miejsc do parkowania w garażach; 
2) minimum 1 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uwzględnieniem miejsc do parkowania w garażach. 
4. Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc do parkowania dla samochodów wyposażonych w kartę parkingowa, w zakresie terenów:
1) dróg publicznych i stref o jakich mowa w przepisach odrębnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) innych niż wymienione  w ust. 4 pkt 1, a wymagających realizacji takich miejsc w trybie przepisów odrębnych, ustala się na min. 4% wszystkich realizowanych miejsc postojowych w terenie działki budowlanej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej ustala się nakaz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do obiektów i urządzeń obsługi ludności oraz urządzeń komunikacyjnych.
6. Ustala się możliwość realizacji dojść, dojazdów na obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Miejsca do parkowania o jakich mowa w ust. 3 i 4 należy realizować w granicach terenów funkcjonalnych i w granicach planu.
§ 7. 1. W zakresie uzbrojenia terenu ustala się:
1) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej w planie z zewnętrznym układem (poza planem) poprzez istniejące i rozbudowywane systemy infrastruktury technicznej, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obsługę gospodarki wodnej poprzez:
a) [bookmark: _Hlk24527648]zaopatrzenie w wodę z istniejącej lub/i projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej czerpiącej z ujęcia wody w Szerzawach, lub innego ujęcia, jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci wodociągowej gminy, 
b) włączenie obiektów budowlanych do sieci przez przyłącza indywidualne,
c) realizowanie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym zaopatrzenie w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) parametry projektowanych oraz rozbudowywanych istniejących odcinków sieci i urządzeń wodociągowych ustalone zostaną w projektach budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) obsługę gospodarki ściekowej oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez:
a) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w msc. Łomno poza obszarem objętym planem, lub innej oczyszczalni ścieków, jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej gminy, przez projektowane sieci kanalizacji sanitarnej,
b) wyposażenie obszaru objętego planem w kanalizację sanitarną przez istniejącą i/lub projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz włączenie 
do kanalizacji sanitarnej obiektów budowlanych przez przyłącza indywidualne, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,
d) dopuszczenie budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe jedynie 
w przypadku braku zasadności ekonomicznej lub możliwości technicznej podłączenia działki budowlanej do systemu kanalizacji gminnej, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
f) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dróg, placów postojowych, parkingów i utwardzonych dojazdów docelowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się do czasu jej realizacji oraz z terenów pozostałych odprowadzenie powierzchniowo po terenie 
w ramach nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych dla potrzeb związanych z utrzymaniem zieleni,
h) parametry projektowanych sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz indywidualnych rozwiązań technicznych ustalone zostaną w projektach budowlanych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.
4) zasilanie w energię elektryczną poprzez:
a) system elektroenergetyczny stanowiący urządzenia i linie elektroenergetyczne istniejące, 
tj. odcinki linii niskiego napięcia i średniego napięcia oraz stacje transformatorowe poza obszarem planu,
b) zasilanie terenów objętych planem z istniejących i projektowanych sieci średniego napięcia 
i niskiego napięcia poprzez możliwość modernizacji lub rozbudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych, 
c) zasilanie terenów objętych planem poprzez alternatywne technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii, tj. mikroinstalacje OZE, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi, 
d) projektowane nowe przyłącza energetyczne oraz zmiany przebiegu istniejących już sieci a także nowe projektowane sieci należy wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi 
w trybie przepisów odrębnych,
e) dopuszcza się i promuje prowadzenie w ziemi układu zasilania na obszarze planu 
w zakresie linii niskiego napięcia i średniego napięcia 15 kV,
f) nowe stacje transformatorowe, lokalizować w sposób bezkolizyjny z innymi obiektami budowlanymi oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) plan określa orientacyjne zasady zaopatrzenia w energie elektryczną, wymagającą uściślenia w projekcie budowlanym, sporządzonym zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zaopatrzenie w gaz poprzez:
a) istniejące i projektowane sieci dystrybucyjne średniego ciśnienia, które mogą być lokalizowane jako przebiegające przez posesje z zachowaniem stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników na gaz płynny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) zaopatrzenie w ciepło poprzez: 
a) przyjęcie rozwiązań indywidualnych opartych na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, paliwo konfekcjonowane itp. oraz niekonwencjonalne źródła energii m. in. takie jak instalacje przetwarzające energię słoneczną i pompy ciepła, mikroinstalacje oze),
b) ograniczenie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w niskoemisyjnych kotłach węglowych oraz podłączenia budynków do sieci gazowej – obowiązują przepisy z poziomu regionalnego przyjęte przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego;
7) obsługę telekomunikacyjną poprzez łączność telefoniczną i internetową w granicach planu z istniejącej poza planem i projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń telefonii komórkowej i internetu szerokopasmowego, w sposób określony w przepisach odrębnych.
8) gospodarka odpadami: 
a) odpady komunalne z obszaru planu należy gromadzić w indywidualnych pojemnikach lub kontenerach i wywozić na wysypisko odpadów, zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi,
b) należy prowadzić segregację odpadów i odzysk surowców wtórnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się zachowanie, remonty, przebudowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej, w tym napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, oznaczonej na rysunku planu. 
§ 8. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych plan nie wprowadza ustaleń, gdyż obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” wraz ze zmianami nie wyznacza takich obszarów w granicach planu.


Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 9. 1. Obszar objęty planem znajduje się poza terenami objętymi ochroną wyznaczonymi na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności poza: 
1) terenami udokumentowanych złóż kopalin mineralnych i granicami terenów górniczych; 
2) obszarami szczególnego zagrożenia powodzią;
3) strefami ochronnymi ujęć wód głębinowych;
4) zasięgiem udokumentowanych osuwisk. 
3. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w zasięgu Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 419 „Bodzentyn” – zgodnie z ustaleniami w § 11. 
4. W granicach obszaru objętego planem nie występują uwarunkowania (brak sporządzonego audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego) stanowiące podstawę określenia ustaleń w zakresie krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. 


Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 10. Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości oraz nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości.


Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 11. Do czasu realizacji docelowego przeznaczenia, określonego w planie, użytkowanie terenu zgodnie 
z jego dotychczasową funkcją.


Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
§ 12. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu opracowania planu.


Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy
§ 13. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy ustala się: 
1) strefę techniczną od (przesyłowej) napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, oznaczoną 
na rysunku planu, o szerokości 30 m t.j. po 15 m w obie strony od osi linii, w której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz zakaz nasadzeń drzew 
i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m; 
2) strefę techniczną od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, oznaczoną na rysunku planu, 
o szerokości 15 m po 7,5 m t.j. w obie strony od osi linii, w której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz zakaz nasadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m; 
3) dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przed promieniowaniem 
i hałasem od istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i/lub 15/0,8 kV, zabudowę kubaturową należy lokalizować w odległościach nie mniejszych niż 5 m od obrysu stacji transformatorowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) dla pozostałych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym związanych z telekomunikacją istniejących i/lub projektowanych w ramach ustaleń i dopuszczenia w przedmiotowym planie obowiązują strefy techniczne wynikające z przepisów odrębnych. 


Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
§ 14. 1. Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1) MN – ustala się na 15%, 
2) KR – ustala się na 1%,
3) RZ – ustala się na 10%.  
Dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie – nie ustala się. 



Ustalenia szczegółowe planu
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania intensywności zabudowy
 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 14MN, o powierzchni łącznej około 1,5900 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem: terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren usług handlu detalicznego,  
teren usług rzemieślniczych,  
teren usług turystyki,
teren zieleni naturalnej, 
teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże,
wiaty i altany,
obiekty małej architektury, w tym place zabaw,
dojścia, dojazdy,
stanowiska postojowe,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:
budynków mieszkalnych, usługowych: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych,
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m,
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
[bookmark: _Hlk114661554]geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat,
dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku.
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej; 
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenów dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDZ, KDL, KDD – zgodnie z rysunkiem planu, 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
1MN do 11MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD;
12MN z drogi wewnętrzne oznaczonej na rysunku planu symbolem KR; 
13MN do 14MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG
poprzez zjazdy z tych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. 
1. Wyznacza się teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG, 
o powierzchni około 0,5897 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi głównej.  
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;
zieleń urządzoną. 
Dla teren KDZ ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
Wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD do 3KDD, o powierzchni Łącznej około 1,9168 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej.  
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną. 
Dla terenów, o których mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się teren komunikacji drogowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KR, o powierzchni około 0,0847 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji drogowej wewnętrznej. 
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
chodniki, ciągi piesze i rowerowe;
rowy odwadniające;
urządzenia obce;
miejsca do parkowania, place manewrowe;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną. 
Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach – zgodnie z rysunkiem planu.1
1. Wyznacza się tereny pompowni ścieków oznaczone na rysunku planu symbolami od 1IKP do 2IKP, o powierzchni Łącznej około 0,0097 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren pompowni ścieków; 
przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni urządzonej.
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenu, o którym mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,05;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 1,0;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej;
maksymalną wysokość zabudowy – nie określa się, zgodnie z wymogami technicznymi;
geometria dachów: dachy płaskie lub dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 
do 30o.
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: nie ustala się; lokalizacja obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
Obsługa komunikacyjna: 
1IKP z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD;
2IKP z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KR. 
1. Wyznacza się tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RN do 5RN, o powierzchni łącznej około 129,2436 ha, dla którego ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: tereny rolnictwa z zakazem zabudowy; 
przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni naturalnej. 
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych;
dojścia, dojazdy; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
zachowanie istniejących śródpolnych zadrzewień i zakrzewień;
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów odrębnych. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RZ do 7RZ, o powierzchni łącznej około 34,3866 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy związanej z rolnictwem z wykluczeniem: terenu wielkotowarowej produkcji rolnej;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren zieleni naturalnej,  
teren zieleni urządzonej.  
14. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
zabudowę usługową związaną z działalnością rolniczą;
zabudowę zawiązaną z działalnością agroturystyczną;
budynki gospodarcze, garaże, budynki inwentarskie;
wiaty i altany;
obiekty małej architektury, w tym place zabaw;
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
budynków mieszkalnych, usługowych i związanych z agroturystyką: nie więcej niż 
12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych;
budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich: nie więcej niż 8,0 m;
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat, 
 dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku 
i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków 
w granicach jednej działki budowlanej;  
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: 
[bookmark: _Hlk207976948]odległość od granicy terenów dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDD – zgodnie z rysunkiem planu,
odległość od granicy terenu drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem KR – zgodnie 
z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1RZ do 2RZ z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD;
3RZ przez dojścia i dojazdy, zgodne z przepisami odrębnymi;
4RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG i KDZ; 
5RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KR;
7RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG
poprzez zjazdy z tych dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. 


Postanowienia końcowe planu
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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