UCHWAŁA Nr ……/..…/2026
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia …………………2026 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa 
Świętomarz na terenie gminy Pawłów

[bookmark: _Hlk207623445]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), a także zapisami art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), w związku z uchwałę Nr V/55/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Świętomarz na terenie gminy Pawłów wraz z jej zmianą, po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” uchwalonego uchwałą Nr XVIII/183/12 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 25 czerwca 2012 r. wraz ze zmianami,

Rada Gminy w Pawłowie
uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne planu
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Świętomarz na terenie gminy Pawłów, zwanym dalej „planem”. Szczegółowy przebieg granic planu określa rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
Plan składa się z części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały oraz z poniższych załączników, będących jej integralną częścią:
załącznika Nr 1 – zawierającego część graficzną planu w postaci rysunku planu stanowiącego integralną część uchwały; 
załącznika Nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu; 
załącznika Nr 3 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
załącznika Nr 4 – stanowiącego dane przestrzenne dla planu, w postaci dokumentu elektronicznego GML.
 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.);
uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Pawłowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Świętomarz na terenie gminy Pawłów; 
planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia zawarte są w tekście niniejszej uchwały i na rysunku planu, o którym mowa w pkt 4;
rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalonego niniejszą uchwałą, przedstawiony na mapie pozyskanej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, w skali 1:1000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały;
terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem literowo-cyfrowym, o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania;
przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi tzn. obejmuje nie mniej niż 60% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie;
przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenów inne niż podstawowe, które na danym terenie obejmuje nie więcej niż 40% powierzchni zabudowy działki budowlanej leżącej w obrębie terenu przeznaczonego w planie;
liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana elewacja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: schodów, ganku, daszka, balkonów, tarasów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m.
przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz akty prawa miejscowego; 
gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pawłów;
dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci nie większym niż 12º;
usługach związanych z działalnością rolniczą – należy przez to rozumieć działalność rolniczą zgodnie z przepisami odrębnymi; 
dachu zielonym – należy przez to rozumieć pokrycie dachowe, składające się z warstw umożliwiających uprawę, wegetację na nim roślin i/lub organizację na nim ogrodu, w tym ogrodu skalnego.
Występujące na rysunku planu oznaczenia graficzne stanowią:
oznaczenia obowiązujące planu, ustalające:
granicę obszaru objętego planem,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
przeznaczenie terenów wg symboli określonych w § 4;
oznaczenia informacyjne planu lub wynikające z przepisów odrębnych:
Sieradowicki Obszar Chronionego Krajobrazu (położony na terenie otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego),
obiekty wpisane do rejestru zabytków,
stanowiska archeologiczne (oznaczono na mapie nr AZP i nr stanowiska),
kapliczka przydrożna,
strefa ochrony sanitarnej 50 m oraz 150 m od czynnego cmentarza, 
granica Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 419 „Bodzentyn”,
istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia SN 15 kV waz ze strefą techniczną,
stacja transformatorowa,
wymiarowanie (w metrach). 
Na rysunku planu, wyznacza się liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone symbolami: 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
MN-UH-UL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług handlu lub usług rzemieślniczych;
MW-UA – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług biurowych i administracji;
UR – teren usług kultu religijnego;
KDG – teren drogi głównej;
KDZ – teren drogi zbiorczej;
KDD – tereny dróg dojazdowych;
KR-KOP – teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub parkingu;
KOP-ZP – teren parkingu lub zieleni urządzonej;
RN – tereny rolnictwa z zakazem zabudowy; 
RZ – tereny zabudowy związanej z rolnictwem;
WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
L – tereny lasów;
ZN – tereny zieleni naturalnej;
ZN-ZP – tereny zieleni naturalnej lub zieleni urządzonej;
ZP – teren zieleni urządzonej;
CC – teren cmentarza;
 1. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych terenów oraz zasady obsługi infrastruktury technicznej, stanowią łącznie ustalenia planu. Za zgodne z planem uznaje się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną na obszarze objętym planem, o której mowa w rozdziale 5 stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych i przepisów odrębnych.
Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany planu, jeżeli w oczywisty sposób daje się dostosować ustalenia planu do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
Granice obszaru planu zostały określone na rysunku planu i wyznaczone na podstawie uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr V/55/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Świętomarz na terenie gminy Pawłów.
Plan obejmuje obszary zlokalizowane w części obrębu ewidencyjnego Świętomarz, gmina Pawłów, o łącznej powierzchni wszystkich terenów objętych planem około 71,24 ha, w granicach określonych na rysunku planu.


Ustalenia ogólne planu
1. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
W celu prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego i jego ochrony ustala się:
dopuszczenie realizacji zabudowy w granicy działki lub w odległości 1,5 m do granicy działki;
utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i odbudowę, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi oraz uwzględniając ustalenia pkt 3;
utrzymanie istniejącej zabudowy oraz dopuszcza się jej przebudowę i termomodernizację, która znajduje się pomiędzy granicą pasa drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy;
nieprzekraczalne linie zabudowy, określone zostały na rysunku planu;
nakaz sytuowania budynków zgodnie z określoną na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy, przy czym od strony terenów oznaczonych symbolem L lub lasów zlokalizowanych poza granicą obszaru objętego planem obowiązuje sytuowanie budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszczenie sytuowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą tereny przy uwzględnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych;
dla istniejącej, w dniu uchwalenia planu, zabudowy oraz sposobu użytkowania działki 
o parametrach i wskaźnikach urbanistycznych niezgodnych z ustalonymi w planie, dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych w sposób jednokrotnie wykraczający (licząc od dnia uchwalenia planu) poza istniejące parametry i wskaźniki o maksymalnie:
5% w odniesieniu do stanu istniejącego, w przypadku maksymalnej powierzchni zabudowy dla budynku mieszkalnego, garażu lub budynku gospodarczego,
0,5 m w odniesieniu do stanu istniejącego, w przypadku maksymalnej wysokości zabudowy;
dla istniejącej, w dniu uchwalenia planu zabudowy oraz sposobu użytkowania działki o parametrach i wskaźnikach urbanistycznych niezgodnych z ustalonymi w planie, dopuszczenie utrzymania istniejących parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu a także dopuszczenie przebudowy i termomodernizacji zabudowy na istniejących wskaźnikach o jakich mowa wyżej;
w przypadku budowy obiektów i urządzeń telefonii komórkowej lub/i internetu szerokopasmowego nakaz ich realizacji z wykorzystaniem elementów maskujących dla tej infrastruktury;
należy szczególnie zadbać o atrakcyjne wizualnie, funkcjonalnie i estetyczne kształtowanie dachów obiektów funkcji podstawowej, gdzie preferuje się tzw. dachy zielone dla budynków jednokondygnacyjnych;
realizację reklam, zgodnie z przepisami odrębnymi;
zakaz budowy ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony frontu działki budowlanej;
nakaz dostosowania rozwiązań materiałowych i kolorystyki ogrodzeń frontu działek do cech architektonicznych budynku funkcji podstawowej, w nawiązaniu do tradycyjnych materiałów takich jak: kamień, drewno, cegła z dopuszczeniem stosowania nowoczesnych ich imitacji o wysokiej estetyce oraz dostosowanie wysokości oraz materiału ogrodzeń do publicznego charakteru terenów;
tworzenie powiązań pomiędzy poszczególnymi obiektami w terenie funkcjonalnym w planie oraz z uwzględnieniem sąsiadujących terenów poza planem, poprzez realizację ciągów komunikacji pieszej i komunikacji pieszo-rowerowej; 
w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa: 
sytuowanie syren w celu alarmowania i powiadomienia mieszkańców w przypadku zagrożeń, 
dla syren, o których mowa w lit. a, takie rozmieszczenie, z uwzględnieniem istniejących i projektowanych syren, aby swym zasięgiem pokryły teren objęty planem, 
lokalizacja obiektów budowlanych w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie 
z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi.
w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany gminny system zaopatrzenia w wodę,
wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
drogi pożarowe muszą spełniać warunki określone w przepisach odrębnych.
dopuszczenie na całym obszarze objętym planem realizację rowów odwadniających, zgodnie z przepisami odrębnymi;
nakaz zachowania równowagi wodnej przy niwelacji terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;
dopuszczenie na całym obszarze planu zmiany niwelacji terenu z zachowaniem przepisów odrębnych w tym zakresie;
nakaz na całym obszarze planu stosowania rozwiązań w zakresie uniwersalnego projektowania, jeśli wymagają tego przepisy odrębne;
dopuszczenie etapowania inwestycji w zakresie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego planu; 
dopuszczenie realizacji ustaleń przeznaczenia podstawowego planu bez wprowadzenia przeznaczenia uzupełniającego;
dopuszczenie realizacji ustaleń klas przeznaczenia terenu wskazanego w planie w danej jednostce jako osobne przeznaczenie lub łączone;
zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.


Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. Obszar objęty planem jak wskazuje się na rysunku planu, znajduje się w zasięgu Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie otuliny Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują zasady ochrony wynikające z przepisów odrębnych.
Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają obowiązkowi racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska.
W celu ochrony środowiska na obszarze objętym planem ustala się: 
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych; 
nakaz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych powierzchni zgodnie z ustaleniami § 15 ust. 1 pkt 3 lit. f;
nakaz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych; dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe, realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
nakaz przestrzegania dopuszczalnych norm hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska dotyczący terenu oznaczonego w planie symbolem: 
MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MW-UA – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
[bookmark: _Hlk193975058]RZ – jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 
MN-UH-UL– jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej; 
nakaz usuwania odpadów stałych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w oparciu o prawo miejscowe, w tym w zakresie gminnego systemu usuwania odpadów;
nakaz zdejmowania warstwy humusu przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem go do realizacji terenów zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa ochrony środowiska;
nakaz wykorzystywania ziemi, przemieszczanej w trakcie realizacji inwestycji, do prac związanych z niwelacją terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami;
zakaz zmiany istniejącego ukształtowania terenu powodującego naruszenie stosunków wodnych ze szkodą dla nieruchomości sąsiednich;
ochronę zasobów wód podziemnych z uwagi na położenie obszaru planu w granicach głównych zbiorników wód podziemnych poprzez kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej, przy uwzględnieniu zasad ochrony wynikających z przepisów odrębnych;
zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego;
zakaz niszczenia i uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, a także gruntów pokrytych śródlądowymi wodami powierzchniowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego; 
zakaz ograniczania przy realizacji inwestycji wymaganych prawem wodnym obowiązków administratorów rzek w zakresie utrzymania ich w należytym stanie. 
1. Wyznacza się strefę sanitarną ochrony cmentarza w odległości od 50 m do 150 m od granicy terenu istniejącego działającego cmentarza zlokalizowanego w obszarze planu, zgodnie z rysunkiem planu.
Dla terenów o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz:
poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych z ujęć indywidualnych;
lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
[bookmark: _Hlk207625157]1. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 419 „Bodzentyn” w obrębie, którego obowiązują przepisy odrębne oraz wprowadza się następujące zasady ochrony:
zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów nie związanych z zaopatrzeniem w wodę ludności lub produkcją żywności,
zakaz prowadzenia rurociągów transportujących substancje ropopochodne mogące zanieczyścić wody podziemne, z wyjątkiem infrastruktury sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej, realizowanej zgodnie z przepisami odrębnymi,
nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zasady kształtowania krajobrazu
Ustala się nakaz ochrony krajobrazu poprzez realizację ustaleń planu w zakresie zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz kształtowania obiektów nowo wznoszonych, rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowywanych w zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych.


Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej
§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zlokalizowane są następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:
a) kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz dzwonnica nr rej. A.816/1-2;
b) cmentarz parafialny nr rej. A.817.
3. Wszelkie działania dotyczące obiektów, o którym mowa w ust. 1 wymagają postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków.
4. [bookmark: _Hlk125989390]Na terenie objętym planem występują następujące stanowiska archeologiczne w zasięgu:
1) obszaru AZP 084-066 (5 stanowisk): 
a) numer stanowiska na obszarze AZP – 402 (nazwa: Świętomarz, st. 1), funkcja osada;
b) numer stanowiska na obszarze AZP – 412 (nazwa: Świętomarz, st. 11), funkcja: miejsce produkcji;
c) numer stanowiska na obszarze AZP – 413 (nazwa: Świętomarz, st. 12), funkcja: miejsce produkcji;
d) numer stanowiska na obszarze AZP – 414 (nazwa: Świętomarz, st. 13), funkcja: miejsce produkcji;
e) numer stanowiska na obszarze AZP – 415 (nazwa: Świętomarz, st. 14), funkcja: miejsce produkcji;
2) obszaru AZP 084-067 (3 stanowiska):
a) numer stanowiska na obszarze AZP – 39 (nazwa: Świętomarz, st. 15), funkcja: miejsce produkcji;
b) numer stanowiska na obszarze AZP – 40 (nazwa: Świętomarz, st. 16), funkcja: miejsce produkcji;
c) numer stanowiska na obszarze AZP – 41 (nazwa: Świętomarz, st. 17), funkcja: miejsce produkcji;
5. W celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, o których mowa w ust. 3, ustala się następujące zasady ochrony:
1) podejmowanie prac ziemnych i budowlanych oraz działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania wymaga uzyskania szczegółowych wytycznych, opinii i uzgodnień konserwatorskich wynikających z przepisów odrębnych, oraz zapewnienia warunków dla przeprowadzenia badań archeologicznych (w formie badań wykopaliskowych, badań sondażowych, nadzoru archeologicznego), których rodzaj i zakres każdorazowo ustala wojewódzki konserwator zabytków;
2) przy wydawaniu wymaganej przepisami odrębnymi decyzji administracyjnej należy podać informację o zabytkach i związanych z nimi szczegółowymi ustaleniami konserwatorskimi. 
W razie odkrycia w toku robót ziemnych przedmiotu w granicach planu, co do którego istniałoby przypuszczenie, że jest on zabytkiem, sposób postępowania określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
6. Ustala się następujące zasady ochrony dla krzyży i kapliczek przydrożnych położonych w granicach planu: 
1) utrzymuje się obiekt z zachowaniem jego substancji i detalu architektonicznego;
2) zakazuje się przekształcania obiektu w sposób powodujący obniżenie jego wartości kulturowych;
3) wszelkie prace inwestycyjne w bezpośrednim otoczeniu obiektu powinny uwzględniać właściwe jego zachowanie i ekspozycję;
4) zakaz umieszczania tablic i ogłoszeń nie związanych z obiektem; 
5) dopuszcza się przeniesienie istniejących krzyży i kapliczek w przypadku kolizji z infrastrukturą techniczną lub komunikacyjną z zapewnieniem nowej lokalizacji umożliwiającej właściwą z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej i pełną ekspozycję obiektu. Wyklucza się i zakazuje odtwarzania czy odbudowy obiektu na rzecz nowej, współczesnej formy. 


Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 2. 1. Powiązanie układu komunikacyjnego w planie, stanowiącego wewnętrzną obsługę obiektów i budynków w obszarze planu z układem zewnętrznym, należy realizować poprzez drogi publiczne: zlokalizowaną w obszarze planu drogę wojewódzką nr 752 oznaczoną symbolem KDG i/lub przebiegająca przez teren planu drogę powiatową nr 1590T oznaczoną w planie symbolem: KDZ.
2. Uzupełnieniem układu komunikacji w planie są drogi dojazdowe we władaniu gminy oznaczone w planie symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD i 4KDD.
3. Ustala się konieczność wyznaczenia miejsc do parkowania dla samochodów osobowych na terenach wyznaczonych w planie poprzez realizację w terenie inwestycji i na poniższych zasadach: 
1) minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej z uwzględnieniem miejsc do parkowania w garażach;
2) minimum 1 miejsce do parkowania na jeden lokal mieszkalny w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej z uwzględnieniem miejsc do parkowania w garażach;
3) minimum 1 miejsce do parkowania na każde 100 miejsc konsumpcyjnych w budynkach handlowo-usługowych, biurowych i/lub 100 m2 ich powierzchni użytkowej i/lub sprzedaży;
minimum 2 miejsca do parkowania w budynkach kultu religijnego na 10 miejsc użytkowych;
4) minimum 1 miejsce do parkowania w pozostałych budynkach usługowych na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej;
4. Ustala się obowiązek zapewnienia minimalnej ilości miejsc do parkowania dla samochodów wyposażonych w kartę parkingowa, w zakresie terenów:
1) dróg publicznych i stref o jakich mowa w przepisach odrębnych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) innych niż wymienione w ust. 1, a wymagających realizacji takich miejsc w trybie przepisów odrębnych, ustala się na min. 4% wszystkich realizowanych miejsc do parkowania w terenie działki budowlanej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni ogólnodostępnej ustala się nakaz dostępności osób ze szczególnymi potrzebami do obiektów i urządzeń obsługi ludności oraz urządzeń komunikacyjnych.
6. Ustala się możliwość realizacji dojść, dojazdów na obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Miejsca do parkowania o jakich mowa w ust. 3 i 4 należy realizować w granicach terenów funkcjonalnych i w granicach planu.
§ 3. 1. W zakresie uzbrojenia terenu ustala się:
1) powiązanie istniejącej i projektowanej sieci infrastruktury technicznej w planie z zewnętrznym układem (poza planem) poprzez istniejące i rozbudowywane systemy infrastruktury technicznej, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obsługę gospodarki wodnej poprzez:
a) [bookmark: _Hlk24527648]zaopatrzenie w wodę z istniejącej lub/i projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej czerpiącej z ujęcia wody w Szerzawach, lub innego ujęcia wody, jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci wodociągowej gminy,
b) włączenie obiektów budowlanych do sieci przez przyłącza indywidualne,
c) realizowanie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym zaopatrzenie w hydranty przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) parametry projektowanych oraz rozbudowywanych istniejących odcinków sieci i urządzeń wodociągowych ustalone zostaną w projektach budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) obsługę gospodarki ściekowej oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez:
a) odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w msc. Tarczek, poza obszarem objętym planem, lub innej oczyszczalni ścieków, jeżeli wyniknie to z programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej gminy, przez projektowane sieci kanalizacji sanitarnej,
b) wyposażenie obszaru objętego planem w kanalizację sanitarną przez istniejącą i/lub projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz włączenie do kanalizacji sanitarnej obiektów budowlanych przez przyłącza indywidualne, zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) dopuszczenie budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe jedynie w przypadku braku zasadności ekonomicznej lub możliwości technicznej podłączenia działki budowlanej do systemu kanalizacji gminnej, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi,
e) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
f) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z dróg, placów postojowych, parkingów i utwardzonych dojazdów docelowo do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się do czasu jej realizacji oraz z terenów pozostałych odprowadzenie powierzchniowo po terenie w ramach nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) dopuszczenie wtórnego wykorzystania wód deszczowych dla potrzeb związanych z utrzymaniem zieleni,
h) parametry projektowanych sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz indywidualnych rozwiązań technicznych ustalone zostaną w projektach budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4) zasilanie w energię elektryczną poprzez:
a) system elektroenergetyczny stanowiący urządzenia i linie elektroenergetyczne istniejące, tj. odcinki linii niskiego napięcia i średniego napięcia oraz stacje transformatorowe poza obszarem planu,
b) zasilanie terenów objętych planem z istniejących i projektowanych sieci średniego napięcia i niskiego napięcia poprzez możliwość modernizacji lub rozbudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych, 
c) zasilanie terenów objętych planem poprzez alternatywne technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii, tj. mikroinstalacje OZE, realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi, 
d) projektowane nowe przyłącza energetyczne oraz zmiany przebiegu istniejących już sieci a także nowe projektowane sieci należy wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi w trybie przepisów odrębnych,
e) dopuszcza się i promuje prowadzenie w ziemi układu zasilania na obszarze planu w zakresie linii niskiego napięcia i średniego napięcia 15 kV,
f) nowe stacje transformatorowe, lokalizować w sposób bezkolizyjny z innymi obiektami budowlanymi oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) plan określa orientacyjne zasady zaopatrzenia w energie elektryczną, wymagającą uściślenia w projekcie budowlanym, sporządzonym zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) zaopatrzenie w gaz poprzez:
a) istniejące i projektowane sieci dystrybucyjne średniego ciśnienia, które mogą być lokalizowane jako przebiegające przez posesje z zachowaniem stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników na gaz płynny, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) zaopatrzenie w ciepło poprzez: 
a) przyjęcie rozwiązań indywidualnych opartych na paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, paliwo konfekcjonowane itp. oraz niekonwencjonalne źródła energii m. in. takie jak instalacje przetwarzające energię słoneczną i pompy ciepła, mikroinstalacje oze),
b) ograniczenie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw w niskoemisyjnych kotłach węglowych oraz podłączenia budynków do sieci gazowej – obowiązują przepisy z poziomu regionalnego przyjęte przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego;
7) obsługę telekomunikacyjną poprzez łączność telefoniczną i internetową w granicach planu z istniejącej poza planem i projektowanej sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń telefonii komórkowej i internetu szerokopasmowego, w sposób określony w przepisach odrębnych.
8) gospodarka odpadami: 
a) odpady komunalne z obszaru planu należy gromadzić w indywidualnych pojemnikach lub kontenerach i wywozić na wysypisko odpadów, zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi,
b) należy prowadzić segregację odpadów i odzysk surowców wtórnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 4. W zakresie potrzeb wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych plan nie wprowadza ustaleń, gdyż obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłów” wraz ze zmianami nie wyznacza takich obszarów w granicach planu.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa
§ 5. 1. Obszar objęty planem znajduje się poza terenami objętymi ochroną wyznaczonymi na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności poza: 
1) terenami udokumentowanych złóż kopalin mineralnych i granicami terenów górniczych; 
2) stref ochronnych ujęć wód głębinowych;
3) w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
4) zasięgiem udokumentowanych osuwisk.
3. Teren objęty ustaleniami planu położony jest w obrębie obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz w zasięgu Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 419 „Bodzentyn” – zgodnie z ustaleniami w § 12. 
4. W granicach obszaru objętego planem nie występują uwarunkowania (brak sporządzonego audytu krajobrazowego dla województwa świętokrzyskiego) stanowiące podstawę określenia ustaleń w zakresie krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. 


Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 6. Na obszarze objętym planem nie określa się granic obszarów wymagających scaleń i podziału nieruchomości oraz nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości. 


Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 7. Do czasu realizacji docelowego przeznaczenia, określonego w planie, użytkowanie terenu zgodnie z jego dotychczasową funkcją. 

Rozdział 2 
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
§ 8. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu opracowania planu.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy
§ 9. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy ustala się: 
1) strefę ochrony sanitarnej w odległości 50÷150 m od cmentarza czynnego, w zasięgu której istnieje możliwość lokalizacji zabudowań mieszkalnych po podłączeniu do sieci wodociągowej, oznaczonej na rysunku planu i zgodnie z przepisami odrębnymi; w strefie tej obowiązują zakazy wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń planu zawartych w § 11;
2) strefę techniczną od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, oznaczoną na rysunku planu, o szerokości 15 m po 7,5 m t.j. w obie strony od osi linii, w której obowiązuje zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz zakaz nasadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m; 
3) dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przed promieniowaniem i hałasem od istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i/lub 15/0,8 kV, zabudowę kubaturową należy lokalizować w odległościach nie mniejszych niż 5 m od obrysu stacji transformatorowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4) dla pozostałych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym związanych z telekomunikacją istniejących i/lub projektowanych w ramach ustaleń i dopuszczenia w przedmiotowym planie obowiązują strefy techniczne wynikające z przepisów odrębnych. 


Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
 1. Ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę do określenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
MN – ustala się na 15%,
MN-UH-UL – ustala się na 20%,
MW-UA – ustala się na 20%,
UR – ustala się na 20%,
RZ – ustala się na 10%,
CC – ustala się na 5%,
KR-KOP – ustala się na 1%,
KOP-ZP – ustala się na 1%.
9. Dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie – nie ustala się. 


Ustalenia szczegółowe planu
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania intensywności zabudowy
 1.Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 8MN, o powierzchni łącznej około 2,5608 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem: terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren usług handlu detalicznego,  
teren usług rzemieślniczych,  
teren usług turystyki,
teren zieleni naturalnej, 
teren zieleni urządzonej.
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże,
wiaty i altany,
obiekty małej architektury, w tym place zabaw,
dojścia, dojazdy,
stanowiska postojowe,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:
budynków mieszkalnych, usługowych: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych,
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m,
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
[bookmark: _Hlk114661554]geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat,
dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku.
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDG, KDZ i KDD – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD;
2MN i 3MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG; 
4MN do 5MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ;
6MN do 8MN z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD.
[bookmark: _Hlk207709987]1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług handlu lub usług rzemieślniczych, oznaczony na rysunku planu symbolem MN-UH-UL, o powierzchni około 0,1514 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem: terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej, 
teren usług handlu, 
teren usług rzemieślniczych;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren parkingu, 
teren zieleni naturalnej,
teren zieleni urządzonej.
9.  W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
budynki gospodarcze, garaże, wiaty i altany;
obiekty małej architektury, w tym place zabaw;
dojścia, dojazdy;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
budynków mieszkalnych: nie więcej niż 12,0 m, usługowych: nie więcej niż 13,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych dla obu funkcji,
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDG i KDD – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu MN-UH-UL ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 1KDD i/lub KDG poprzez zjazdy z tej drogi zgodnie z przepisami odrębnymi; utrzymuje się istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej nr 752.
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług biurowych i administracji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW-UA i 2MW-UA, o powierzchni łącznej około 0,5411 ha, dla których ustala się:
[bookmark: _Hlk483555184]przeznaczenie podstawowe: 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wykluczeniem: terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej;
teren usług biurowych i administracji.
przeznaczenie uzupełniające: 
teren usług kultu religijnego;
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
teren zieleni naturalnej;
teren zieleni urządzonej.
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
budynki zamieszkania zbiorowego;
budynki gospodarcze, garaże, wiaty i altany;
obiekty małej architektury, w tym place zabaw;
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
budynków mieszkalnych, usługowych: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych,
budynków gospodarczych, garażowych: nie więcej niż 8,0 m,
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8,
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001,
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%,
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat,
dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDD – zgodnie z rysunkiem planu. 
 W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów 1MW-UA i 2MW-UA ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 1KDD.
1. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem: UR, o powierzchni około 0,0416 ha, dla którego ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren usług kultu religijnego.
przeznaczenie uzupełniające: 
teren parkingu;
teren zieleni naturalnej;  
teren zieleni urządzonej.
9.  W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
obiekty małej architektury;
dojścia, dojazdy;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 20,0 m i do 1 kondygnacji nadziemnej;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,3;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 30%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
utrzymuje się istniejące wysokości bryły kościoła;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDD – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenu UR ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 1KDD poprzez zjazdy z tej drogi zgodnie z przepisami odrębnymi.
W granicach terenu objętego planem zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz dzwonnica, o których mowa w ustaleniach §14 ust. 1 oraz obowiązują ustalenia planu zawarte w §14 ust. 2.
1. Wyznacza się tereny zabudowy związanej z rolnictwem, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1RZ do 5RZ, o powierzchni łącznej około 26,5847 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy związanej z rolnictwem z wykluczeniem: terenu wielkotowarowej produkcji rolnej;
przeznaczenie uzupełniające: 
teren zieleni naturalnej;
teren zieleni urządzonej;
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się:
zabudowę usługową związaną z działalnością rolniczą;
zabudowę zawiązaną z działalnością agroturystyczną;
budynki gospodarcze, garaże, budynki inwentarskie;
wiaty i altany;
obiekty małej architektury, w tym place zabaw;
dojścia, dojazdy;
stanowiska postojowe;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy:  
budynków mieszkalnych, usługowych i związanych z agroturystyką: nie więcej niż 12,0 m i do 2 kondygnacji nadziemnych;
budynków gospodarczych, garażowych, inwentarskich: nie więcej niż 8,0 m;
wiat oraz altan nie więcej niż 6,0 m;
maksymalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,8;
minimalną nadziemną intensywność zabudowy: 0,001;
maksymalny udział powierzchni zabudowy: 40%;
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
w zakresie kształtowania formy architektonicznej: 
geometria dachów głównej bryły budynków: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 45º,
dachy płaskie, w tym także o odwróconym układzie warstw stropodachu tzw. „dachy zielone” jedynie jako zadaszenie tarasów nad częścią budynku,
geometria dachu dla budynków rozbudowywanych co do zasady zgodnie z pkt 6 lit. a, 
z dopuszczeniem innej, która będzie nawiązywać do geometrii dachu rozbudowywanej części budynku i/lub w dowolnej formie, która będzie dopełniać istniejące rozwiązania całości realizowanego budynku,
dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe) na budynkach gospodarczych i/lub garażowych jedynie w przypadku lokalizacji takiej zabudowy w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki,
dopuszcza się dowolne kształtowanie formy i kąta dachu dla altan i wiat, 
 dopuszcza się dowolne kształtowanie geometrii dachów i kątów ich nachylenia, w tym stosowanie dachów płaskich dla zadaszeń budynków niestanowiących głównej bryły budynku i nieprzekraczających łącznie 30% powierzchni rzutu dachów budynku;
przy realizacji poddasza użytkowego – doświetlenie pomieszczeń poprzez lukarny o łącznej długości na elewacji nie większej niż połowa długości połaci dachowej, o dowolnych formach oraz dopuszcza się zastosowanie okien połaciowych;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki oraz blachą;
kolorystykę dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni w tonacji naturalnej klasycznej dachówki, ciemnej zieleni lub brązu;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej;
w zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy: odległość od granicy terenu dróg publicznych oznaczonych w planie symbolami KDD, KDZ i KDG – zgodnie z rysunkiem planu. 
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG poprzez dojścia i dojazdy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG i/lub KDZ, poprzez dojścia i dojazdy zgodnie z przepisami odrębnymi;
3RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD i/lub 3KDD;
4RZ do 5RZ z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD i/lub 4KDD;
1. Wyznacza się tereny rolnictwa z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 1RN i 2RN, o powierzchni łącznej około 29,6522 ha, dla których ustala się: 
przeznaczenie podstawowe: tereny rolnictwa z zakazem zabudowy; 
przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni naturalnej; 
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo-wodne obszarów przyległych;
dojścia, dojazdy; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
[bookmark: _Hlk519581176]Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
zachowanie istniejących śródpolnych zadrzewień i zakrzewień;
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów odrębnych. 
1. Wyznacza się tereny lasu oznaczone na rysunku planu symbolami 1L i 2L, o powierzchni łącznej około 0,1696 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren lasu.
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, o ile lokalizacja ta nie powoduje konieczności wyłączenia gruntów z produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
obiekty budowlane związane z gospodarką leśną zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach.
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 28 ust. 3.  
Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się: 
zakaz prowadzenia wszelkich działań, które mogłyby zagrażać funkcji leśnej;
prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym planami urządzania lasów, realizowanymi w trybie przepisów odrębnych.
1. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZN 
do 3ZN, o powierzchni łącznej około 3,2158 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren zieleni naturalnej. 
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
dojścia i dojazdy;
rowy odwadniające, przepusty;
obiekty małej architektury. 
Dla terenów, o którym mowa w ust.1 ustala się: 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
zachowanie istniejących śródpolnych i nadwodnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej;
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów odrębnych. 
1. Wyznacza się teren zieleni naturalnej lub zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZN-ZP, o powierzchni około 0,9691 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe:
teren zieleni naturalnej;
teren zieleni urządzonej.
przeznaczenie uzupełniające: 
teren komunikacji pieszo-rowerowej.
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
dojścia i dojazdy;
rowy odwadniające, przepusty;
obiekty małej architektury. 
Dla terenów, o którym mowa w ust.1 ustala się: 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
zachowanie istniejących śródpolnych i nadwodnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej;
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów odrębnych. 
1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, o powierzchni około 0,7650 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej.
przeznaczenie uzupełniające: teren komunikacji pieszo-rowerowej; 
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
obiekty rekreacyjne, 
dojścia i dojazdy;
rowy odwadniające, przepusty;
obiekty małej architektury. 
Dla terenów, o którym mowa w ust.1 ustala się: 
zakaz realizacji zabudowy kubaturowej;
parametry techniczne ciągów pieszych i rowerowych – zgodnie z przepisami odrębnymi i/lub wymogami funkcjonalno – technicznymi. 
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej i dróg, przy jednoczesnym spełnieniu przepisów odrębnych. 
 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1WS i 2WS, o powierzchni łącznej około 0,9108 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się: 
realizację urządzeń budowlanych i budowli związanych z użytkowaniem przeznaczenia podstawowego, w tym budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji statutowych zadań administratora wód, związanych z ich utrzymaniem oraz ochroną przeciwpowodziową; 
kładki piesze, przejazdy drogowe komunikacji; 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, w tym przejścia infrastruktury technicznej pod korytem cieku wodnego technologią przewiertów sterowanych.
Dla terenu, o którym mowa w ust.1 ustala się: 
zachowanie istniejącego koryta cieku; 
zakaz grodzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie Prawa wodnego. 
1. Wyznacza się teren cmentarza czynnego oznaczony na rysunku planu symbolem CC, o powierzchni około 2,0210 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza czynnego. 
przeznaczenie uzupełniające:  
teren zieleni urządzonej;
teren usług kultu religijnego;
teren usług handlu detalicznego.
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się:
niezbędne budynki związane z podstawowym przeznaczeniem terenu: kaplica, dom przedpogrzebowy o indywidualnych formach architektonicznych nawiązujących do funkcji terenu,
kolumbarium (ściana urnowa);
inne obiekty obsługi cmentarza;
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
obiekty małej architektury;
ścieżki spacerowe. 
W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala się:
maksymalną wysokość zabudowy nie więcej niż 7 m,
maksymalną intensywność zabudowy: 
w zakresie obiektów budowalnych o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b i c - 0,05;
w zakresie grobów i grobowców – 0,8;
minimalną intensywność zabudowy: 0,002;
powierzchnię zabudowy:
dla obiektów budowalnych o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b i c - nie większą niż 20%;
dla obiektów budowalnych z uwzględnieniem grobów i grobowców nie większą niż 80%;
udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego nie mniejszy niż 15%;
w zakresie kształtowania form architektonicznych:
geometria dachów głównej bryły budynku dla kaplicy i domu przedpogrzebowego: dwuspadowe lub trzyspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º.
geometria dachów oraz kąty nachylenia połaci dachowych dla kolumbarium – dowolne;
pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, dachówką cementową, materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachą łączoną na rąbek stojący;
kolorystyka dachów w tonacji: szarości, grafitu, czerwieni;
nakaz ujednolicenia kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej.
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD.
W zakresie nieprzekraczalnych linii zabudowy dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy - zgodnie z przepisami odrębnymi;
W granicach terenu objętego planem znajduje się czynny cmentarz wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego, o którym mowa w ustaleniach §14 ust. 1 oraz obowiązują ustalenia planu zawarte w §14 ust. 2.
Pozostałe parametry, wskaźniki oraz zasady zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
1. Wyznacza się teren drogi głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG, o powierzchni około 1,1916 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi głównej. 
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;
zieleń urządzoną.
Dla terenu, o którym mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ, o powierzchni około 0,584 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi zbiorczej.  
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;
zieleń urządzoną.
Dla terenów, o których mowa w ust 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD do 4KDD, o powierzchni łącznej około 1,0204 ha, dla których ustala się:
przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej. 
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym; 
zieleń urządzoną.
Dla terenu, o którym mowa w ust 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych;
szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających z poszerzeniami przy skrzyżowaniach – zgodnie z rysunkiem planu.
1. Wyznacza się teren komunikacji drogowej wewnętrznej lub parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KR-KOP, o powierzchni około 0,1089 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: 
teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
teren parkingu. 
przeznaczenie uzupełniające: 
teren komunikacji pieszo-rowerowej, 
teren zieleni urządzonej;
9. W ramach realizacji przeznaczenia terenów, o których mowa w ust.1 dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej;
rowy odwadniające;
urządzenia obce;
elementy małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;
Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych.
parametry techniczne chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów terenowych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej: ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDG- zgodnie z rysunkiem planu. 
1. Wyznacza się teren parkingu lub zieleni urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem KOP-ZP o powierzchni około 0,3923 ha, dla którego ustala się:
przeznaczenie podstawowe: 
teren parkingu, 
teren zieleni urządzonej;  
przeznaczenie uzupełniające: 
teren komunikacji pieszo-rowerowej;  
na terenach, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się: 
obiekty i urządzenia funkcji podstawowej, 
rowy odwadniające,
urządzenia obce, 
obiekty małej architektury nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym,
9. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania
lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem drogi, wynikających z przepisów odrębnych.
parametry techniczne chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów terenowych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem KDD - zgodnie z rysunkiem planu. 


Postanowienia końcowe planu
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.
§ 11.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2


1     UCHWAŁA Nr …… / .. …/ 202 6   RADY  GMINY W PAWŁOWIE   z dnia …… …………… 202 6   r.   w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  sołectwa    Świętomarz  na terenie gminy Pawłów     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  8   marca  1990   r . o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)  oraz    art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003   r. o planowaniu  i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. z 20 2 4   r. poz.  1130   z   pó ź n.   zm. ) ,  a także zapisami art. 67 ust.  3 ustawy z dnia 7 lipca   2023   r.   o zmianie ustawy   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  niektórych innych ustaw   (Dz. U.   z 2023   r. poz. 1688),   w związku z  uchwałę   Nr V/ 55 /2 4   Rady  Gminy  w   Pawłowie   z   dnia  26 września   202 4   r.   w sprawie przystąpienia do sporządzania   miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego sołectwa  Świętomarz   na terenie gminy Pawłów   wraz z jej zmianą ,   po  stwierdzeniu, że nie narusza  ona  ustaleń  „ Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Pawłów ” uchwalonego uchwałą   Nr  XVIII/183/12   Rady  Gminy w   Pawłowie   z dnia  2 5   czerwca   20 12   r.   wraz ze zmianami ,     Rada  Gminy   w   Pawłowie   uchwala, co następuje:   Dział I   Postanowienia ogólne   planu   § 1.   1.  Uchwala się  miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego   części sołectwa  Świętomarz   na  terenie gminy Pawłów ,   zwan ym   dalej „planem” .  Szczegółowy przebieg granic planu określa rysunek  planu, stanowiący załącznik Nr   1   do uchwały.   2.   Plan składa się z  części tekstowej   stanowiącej treść   niniejszej uchwały  oraz z poniższych załączników,  będących jej integralną częścią:   1)   z a łącznik a   Nr 1   –   zawierając ego   cz ę ść graficzną planu w postaci rysunk u   planu   stanowiąc ego   integralną cz ę ść uchwały ;    2)   z ałącznik a   Nr 2   –   rozstrzygnię cia   o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  wyłożonego do  publicznego wglądu;    3)   z ałącznik a   Nr 3   –   rozstrzygnię cia   o sposobie realizacji, za pisanych w planie, inwestycji    z  zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich  finansowania, zgodnie   z   przepisami o   finansach publicznych ;   4)   załącznika Nr 4   –   stanowiącego dan e   przestrzenn e   dla planu, w postaci dokumentu  elektronicznego GML.   § 2.     Ilekroć w niniejszej uchwale jest  mowa o:   1)   ustawie   –   należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca  2003 r.   o   planowaniu    i   zagospodarowa niu przestrzennym ( Dz. U. z 202 4   r. poz.  1130   z pó ź n. zm. );   2)   uchwale   –   należy przez to rozumieć niniejszą  uchwałę Rady  Gminy w Pawłowie   w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   części sołectwa  Świętomarz   na terenie  gminy Pawłów ;     3)   planie   –   należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego  ustalenia  zawarte   są w  tekście  niniejszej uchwa ły   i na rysunku planu , o któr ym   mowa w pkt 4 ;   4)   rysunku planu   -   należy przez to rozumieć rysunek  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego ustalonego niniejszą uchwałą , przedstawiony   na mapie   pozyskanej z  zasobów  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Starachowicach , w   skali  1: 1 0 00, stanowiący integralną część niniejszej uchwały;   5)   terenie   –   należy przez to rozumieć  część obszaru objętego planem   wyznaczoną na rysunku planu  liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem  literowo - cyfrowym , o określonym rodzaju  przeznaczenia i   zasadach zagospodarowania;  

